Инструкция по обновлению драйвера порта для подключения к блоку БМРЗ с помощью программного комплекса «Конфигуратор-МТ».
1. При возникновении проблемы с подключением (см. рис 1) и убеждении, что ПК соединен с блоком БМРЗ необходимо обновить драйвер подключения. 
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Рис.1 Ошибка подключения
2. Для начала определиться каким портом Window определяет подключение.

2.1. Для этого необходимо открыть диспетчер устройств на ПК по следующему пути:
Мой компьютер> нажать правой кнопкой мыши> управление> диспетчер устройств 
2.2. Далее подключить блок к ПК и определить появившееся соединение (см. Рис 2).
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Рис.2 Диспетчер устройств

3. Принудительно обновить драйвер из этого присоединения из папки с программой или отдельно скачанного файла с сайта механотроники, для этого:  

3.1. Нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся меню «Свойства».

3.2. В открывшемся окне выбрать вкладку «Драйвер»
3.3. Далее нажать кнопку «Обновить драйвер» 
3.4. Выбрать «Найти драйвер на этом компьютере» (см. Рис 3):
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Рис. 3 Путь к файлам драйверов 

3.5. Нажать «Выбрать из доступных драйверов на данном компьютере» (см. Рис 4)
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Рис. 4 Путь к файлам драйверов 

3.6. Нажать путь на имеющимся диске (см. Рис 5)
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Рис. 5 Путь к файлам драйверов 

3.6. Определить путь к файлу драйвера необходимого для вашего блока БМРЗ (см. Рис 6,7). Для каждого типа блока необходимо указать путь на соответствующий драйвер находящийся в соответствующей папке (Пример:(C:\Program Files (x86)\Механотроника\Конфигуратор-МТ\USB_Drivers\Win10)).
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Рис. 6 Путь к файлу драйвера соответствующего устройства 
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Рис. 7 Путь к файлу драйвера соответствующего устройства 
3.7. Нажать кнопку «ОК» и дождаться завершения процесса обновления.
4. После чего перезагрузить ПК и попробовать подключиться к блоку. 

